宜宾职业技术学校 汽车修理工四级练习结果

1 、汽车变速器新更换的齿轮啮合相互不匹配会造成(　　)。1

A、跳档B、乱档C、发响D、过热

正确答案： C

2 、《中华人民共和国产品质量法》是第(　　)届人民代表大会常务委员会通过的。

A、六B、七C、八D、九

正确答案： B

3 、(　　)是企业诚实守信的内在要求

A、注重环境效益B、增加职工福利C、注重经济效益D、开展员工培训

正确答案： A

4 、游标卡尺上游标的刻线数越多则游标的(　　)。

A、结构越小B、长度越短C、分度值越大D、读数精度越高

正确答案： D

5 、关于爆震的原因，甲说：燃油辛烷值过低；乙说：发动机温度过高。对于以上说法(　　)。

A、甲正确B、乙正确C、甲乙都正确D、甲乙都不正确

正确答案： C

6 、汽车车架变形会导致汽车(　　)。

A、制动跑偏B、行驶跑偏C、制动甩尾D、轮胎变形

正确答案： B

7 、用(　　)测量工件时，读完数后需倒转微分套筒后再取出工件。

A、游标卡尺B、百分表C、千分尺D、千分表

正确答案： C

8 、当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于某一值时， 气压不足报警灯报警开关触点(　　)，报警灯(　　)。

A、分开 不亮B、分开 亮C、闭合 不亮D、闭合 亮

正确答案： A

9 、在商业活动中，不符合待人热情要求的是 (　　。

A、严肃待客，不卑不亢B、主动服务，细致周到C、微笑大方，不厌其烦

D、亲切友好，宾至如归

正确答案： A

10 、使用汽车空调时，下列(　　)影响制冷效果。

A、乘客过多B、汽车快速行驶C、大负荷D、门窗关闭不严

正确答案： D

11 、(　　)可是用来检查发动机冷却液的温度，作为燃油喷射及点火正时的修正信号。

A、温度传感器B、空气流量传感器C、氧传感器D、压力传感器

正确答案： A

12 、桑塔纳2000型轿车的点火系为(　　)式电子点火系。

A、磁感应B、霍尔C、光电D、脉冲

正确答案： B

13 、(　　)可导致柴油机排放污染物中碳烟浓度过大

A、喷油器喷雾质量过差B、高压油管压力过小C、喷油泵泵油压力过小

D、低压油管压力过小

正确答案： A

14 、在一定的温度下，导体的电阻与导体的长度成(　　)，与导体的截面积成(　　)。

A、反比正比B、无关反比C、正比反比D、正比无关

正确答案： C

15 、对于独立悬架，弹簧的(　　)对乘员的舒适性起主要影响。

A、强度B、刚度C、自由长度D、压缩长度

正确答案： B

16 、用溢流法检测柴油机喷油提前角须在(　　)上进行。

A、喷油器试验器B、喷油泵试验台C、台架D、喷油泵试验台或台架

正确答案： B

17 、汽车拖带挂车时，解除挂车制动时，要(　　)主车制动。

A、同时或早于B、同时C、晚于D、晚于或同时

正确答案： A

18 、水泵在泵轴处设有(　　)，其作用是确定水封是否漏水和排出水泵漏出的水。

A、溢水孔B、传感器C、加油孔D、检测孔

正确答案： A

19 、根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥(　　)齿轮与突缘键槽的侧隙不大于0.20mm。

A、从动B、主动C、锥D、双曲线

20、热膜式空气流量传感器的发热体是(　　)。

A、热线B、冷线C、热膜D、卷簧

正确答案： C

21、JV发动机分电器安装在发动机的(　　)。

A、前端B、后端C、侧面D、下面

正确答案： C

22 、一般每行驶(　　)km或冬季行驶10～15天，夏季行驶5～6天，应检查电解液的液面高度。

A、200B、500C、1000D、1500

正确答案： C

23 、(　　)是装备动力转向系统的汽车方向发飘的原因。

A、油泵磨损B、缺液压油或滤油器堵塞C、油路中有气泡D、分配阀反作用弹簧过软或损坏

正确答案： D

24 、关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是点火线圈五级线圈断路；乙说高压无火故障的原因可能是点火线圈五级线圈短路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确B、乙正确C、甲乙都正确D、甲乙都不正确

正确答案： C

25 、职业道德与人的事业的关系是(　　)。

A、职业道德是人成功的充分条件B、没有职业道德的人不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德D、缺乏职业道德的人往往也有可能获得成功

正确答案： C

26 、真空增压制动传动装置比液压制动机构多装了一套真空增压系统，下列(　　)是真空增压系统组成部分。

A、加力气室B、进气总管C、进气歧管D、主缸

正确答案： A

27、(　　)类制冷剂包括R11、R12、R13、R113、R114、Rll5等。

A、CFAB、CFBC、CFCD、CFD

正确答案： C

28 、汽车传动系最终将发动机输出的动力传递给了(　　)。

A、离合器B、变速器C、差速器D、驱动轮

正确答案： D

29 、下列选项中能把其它形式的能转换为电能的是(　　)。

A、电动机B、发电机C、开关D、继电器

正确答案： B

30、将报废件定为可用件将影响汽车的修理质量；如果将可用件定为报废件，将影响汽车的修理(　　)。

A、质量B、工艺C、成本D、技术要求

正确答案： C